BBS-COMP1-X68 (/3/2/3) (Write,Answer,List,Delete,Help,End) [3928] : 
番号 送信者   送信者名   送信日  時刻  タイトル                            行数
3929 sun0576 Shalem     95/03/07 01:33 事務所移転完了                       112

　連絡：

　Ｘｅｌｌｅｎｔ３０ｓの予約申し込みをされた方全員に入金案内のメールを発行しま
　した。申し込みをしたのにメールが届いていない、という方がいましたら速やかに
　ご連絡下さい。
−−−−−−−−−−−−−
　２月末は、会社の事務所移転でかなりゴタゴタしていました。事務所が旧住所から
　直線距離にしてわずか１００ｍ先にあるビルへ移転するからといって、男子社員全員
　を駆り出して引っ越しの手伝いをさせるなんてイカンよな　＞けちんぼ社長

　どうせ引っ越し業者に頼んでいるんだから全て業者任せにすればいいのに、
　よりによってビルの４Ｆにあんなに沢山の荷物を私らに運ばせるなんて。。。
　慣れない肉体労働をやったんで、数日間は身体が死んでいました。
　ともかく事務所が広くなったのは嬉しいことです。

　レスが溜まっていたので、いくつか処理します。

-----#3839
>>Xellent30sですが、クロックアップ機への対応は、
>>どうなっているのか教えて下さい。

　クロックアップに関しては、今後は、改造機にも対応しているような発言や記述
（取説含む）は避けようと思います。

　　　　　　　　　　というのもですね、

　Xsimmの時代から覚悟してはいたんですが、やっぱり実際にいるんです。
　わがまま言って販売店やメーカーを困らせるユーザーが（２〜３名程ですが）

　そーゆー人は決まって「改造して動いているのが当たり前」だと思っているのね。
　それも自分のしている改造がよく分かってない人達。


　マシンを改造している人は、自分が何をしているのかもう一度よーく考えてみる
　こと！　改造するのは勝手だけれども、それで周りの人間（特にメーカー）を困ら
　せてはイカンのよ。

　　　　　　　　　　もう一度言うけれど、

　　　　　　　　　　改造するのは「貴方の勝手」

　　　　　　　　　　責任は全て貴方が持ちなさい。ってこと

　オレ知らんよ。

　クロックアップの場合はどーたらこーたらという文面は、取説の文面にももう載せま
　せんし、対応しているかどうかはお答えしません。

　それでもやっぱり電話でしつこく聞いてくる人がたまにいるわけ。
　困るんだな、こーゆー人は。

　一応対処はしてあるけれども、動くとも言えないし動かんとも言えない。

　とは言うものの、一応回答しておきますと、EXPERT（実力値16MHz)で試してみた限り
　では１４ＭＨｚ〜１５ＭＨｚ位が限界でした。
　だーからと言って、アナタのEXPERTにXellent30sを載せて１４ＭＨｚで動く保証なん
　てどこにもないのデス。

　わがままなユーザーが１人、２人いると、その相手をするだけで疲れてしまうの
　だよ。愚痴に近いけれど、そういうこと。

　まあ、BBSで尋ねてくる分には構いませんけど、電話は勘弁してほしい。


-----#3842
>>なんか、いつの間にかH.A.R.Pも対応機種からPROが削れてるので
>>PROだけなんか問題がでてるのでしょうか？（装着の問題だけ？）

　装着の問題だけです。ＰＲＯは内部の空間が広いように見えて実は狭いんです。
　ＭＰＵの周りには邪魔なコネクタやらコンデンサが沢山生えていたりしますから。
　それらを避ける形の基板を作らなければならないのです。
　ACE,EXPERT,SUPERはマザーボードがほぼ同じなので、Xellent30sは左記機種のどれに
　でも実装出来るのですが、この基板はＰＲＯには刺さりません。


-----#3843
>>Xellent30sの装着ってど素人にも簡単にできるのでしょうか？
>>そもそもX68Kの筐体ってどうやって開けるのかさえ
>>わからないんですが。

　まあ、難しいといえば難しいですね。
　しかし、過去にプラモデルを組み立てた経験のある方ならまず出来ると思います。
　取説に６８の分解法が載っていますのでそれをよくご覧になって下さい。


-----#3858
>>３０ｓの方はＸＶＩに載るのでしょうか？

　載りません。無理です。

　XVIのMPUは、マザーボードのほぼ中央に、
　ACE類のMPUは、マザーボードの左下に位置します。
　そしてXellent30の基板は、だいたい５インチＦＤ１枚分くらいの大きさがあります。

　載せられない理由はお分かりですよね？？


>>何かへんな質問ですが、ＸＶＩユーザーの友人からの質問で、
>>その友人はＭＰＵを０３０に載せ替えてＮｅｔＢＳＤを動かしたい、とのことで。
>>ＸＶＩ版だと０３０に自力で載せ替えて、
>>そのうえ一ヶ所ジャンパを飛ばさないといけないらしいとか言ってましたから。


　改造して下さい。（と私が言ってはいけないんだった）
　別に難しくはないです。
　そのうちにどこかの出版社から刊行される某本を参考にすれば宜しいと思います。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャロム

BBS-COMP1-X68 (/3/2/3) (Write,Answer,List,Delete,Help,End) [3929] : 